[image: C:\Users\mrvcic_robert\Desktop\Zaglavlje.JPG]
	
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU 2
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	Ponuđena marka i tip vozila:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Redni broj
	Traženo
	Ponuđeno
	Referenca
	Ocjena

	
	Opis
	Pojašnjenje
	Upisati da ili ne
	Upisati vrijednost ili podatak
	Upisuje naručitelj

	1.
	Osnovni tehnički podaci
	
	
	
	

	1.1.
	Tip autobusa
	zglobni niskopodni gradski
	
	
	

	1.2.
	Dužina vozila vanjska
	od 17.800 do 18.100 mm
	
	
	

	1.3.
	Širina vozila vanjska
	Max 2.550 mm
	
	
	

	1.4.
	Visina vozila od ceste do najviše točke vozila
	Max 3.100 mm
	
	
	

	1.5.
	Visina stajanja u putničkom prostoru
	od 2.100 do 2.400 mm
	
	
	

	1.6.
	Visina ulazne stepenice na 1. vratima (od tla do stajne površine)
	Max 340 mm
	
	
	

	1.7.
	Visina ulazne stepenice na 2. vratima (od tla do stajne površine)
	Max 340 mm
	
	
	

	1.8.
	Širina 1. vrata
	Min 1.200 mm
	
	
	

	1.9.
	Širina 2. vrata
	Min 1.200 mm
	
	
	

	1.10.
	Širina 3. vrata
	Min 1.200 mm
	
	
	

	1.11.
	Dimenzije auto guma
	275/70 R 22,5
	
	
	

	1.12.
	Broj putničkih sjedala
	Min 40
	
	
	

	1.13.
	Broj putničkih mjesta
	Min 105
	
	
	

	2.
	Pogonski sklop
	
	
	
	

	2.1.
	Vrsta pogonskog motora
	vodom hlađen, dizel
	
	
	

	2.2.
	Emisijski razred
	min Euro 6 ili jednakovrijedno
	
	
	

	[bookmark: _Hlk769384]2.3.
	Snaga motora
	min 250 kW
	
	
	

	2.4.
	Mjenjač
	automatski – sa minimalno 4 ili više brzina i brzinom za vožnju unatrag, te ugrađenim retarderom
	
	
	

	2.5.
	Ugrađeni retrader s više stupnjeva prijenosa
	
	
	
	

	2.6.
	Upravljanje retarderom
	preko "nožne" kočnice i preko ručice na stupu upravljača
	
	
	

	2.7.
	Birač brzina
	s 1/2/3/D/N/R tipkovnicom ili okretnim prekidačem - upisati
	
	
	

	2.8.
	Program za automatsku prilagodbu mjenjača konfiguraciji terena
	
	
	
	

	2.9.
	Djelovanje motora i ubrizgavanje goriva
	elektronski nadzirano
	
	
	

	2.10.
	Dijagnoza grešaka
	pomoću računala (OBD)
	
	
	

	2.11.
	Hlađenje motora - voda + antifriz sa zaštitom protiv smrzavanja do -37°C
	
	
	
	

	2.12.
	Zračni filter
	u suhoj izvedbi s indikatorom stupnja zaprljanosti
	
	
	

	2.13.
	Prostor motora 
	zvučno izoliran
	
	
	

	[bookmark: _Hlk770328]2.14.
	Ukupni prijenosni omjer pogonske osovine
	min. 5,5
	
	
	

	2.15.
	Ograničenje max. brzine vozila
	ograničivač brzine koji omogućuje podešavanje ograničenja brzine
	
	
	

	3.
	Podvozje autobusa
	
	
	
	

	3.1.
	Ogibljenje vozila
	sa zračnim jastucima i integriranim hidrauličkim amortizerima
	
	
	 

	3.2.
	Sustav zračnog ogibljenje
	mora omogućiti elektronsku regulaciju nivoa vozila i automatski korigirati sva odstupanja od zadanog nivoa
	
	
	

	3.3.
	Djelovanje sustava zračnog ogibljenja
	mora se prikazati na ekranu kod vozača
	
	
	

	3.4.
	Sustav za elektronsku regulaciju nivoa s automatskim „kneelingom“
	
	
	
	

	4.
	Upravljač
	
	
	
	

	4.1.
	Upravljač
	opremljen sa servo sustavom i ublaživačem vibracija
	
	
	

	4.2.
	Stup upravljača
	podesiv po visini i nagibu
	
	
	

	4.3.
	Hidraulička instalacija servo upravljača
	ugrađen priključak za prihvat instrumenata za mjerenje tlaka
	
	
	

	5.
	Auto gume i naplatci
	
	
	
	

	5.1.
	Gume 11 kom (10+1) bez zračnica
	275/70 R 22,5
	
	
	

	5.2.
	Čelični naplatci 11 kom (10+1)
	22,5x7,5 ili 22,5x8,25 -upisati
	
	
	

	5.3.
	Gume za gradski prijevoz
	s pojačanim bočnim 
stranama i cjelogodišnjim 
profilom (M+S)
	
	
	

	[bookmark: _Hlk523479535]5.4.
	Gume: učinkovite u pogledu smanjenja potrošnje goriva i buke uz zadovoljenje zaustavnog puta
	premium brand po Etrma 
tablici
	
	
	

	5.5.
	Produženje ventila za napuhavanje guma unutarnjih udvojenih kotača
	
	
	
	

	5.6.
	Rezervni kotač bez nosača u unutrašnjosti autobusa
	
	
	
	

	5.7.
	Uravnoteženi (balansirani) kotači
	
	
	
	

	5.8.
	2 podmetača za kotače
	
	
	
	

	6.
	Kočioni sustav
	
	
	
	

	6.1.
	Kočnice
	disk kočnice na svim kotačima
	
	
	

	6.2.
	Kočioni sustav
	izveden kao elektro-zračni sustav i povezan sa djelovanjem retardera.
	
	
	

	6.3.
	Sustav se sastoji iz jednoga, zračnog dvokružnog sustava i jednoga nadzorno-upravljačkog elektro-zračnog sustava. 
	
	
	
	

	6.4.
	Svaka osovina ima svoj kočioni sustav
	
	
	
	

	6.5.
	Kočioni diskovi i senzori za potrošnju kočionih pločica sa elektronskim prikazom potrošnje na svim osovinama
	
	
	
	

	6.6.
	Samopodešavajući nosači kočionih pločica
	
	
	
	

	6.7.
	Elektro pneumatski sustav kočenja 
	EBS
	
	
	

	6.8.
	Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača
	ASR
	
	
	

	6.9.
	Sustav protiv blokiranja kotača
	ABS
	
	
	

	6.10.
	ASR sustav s mogućnošću isključivanja preko prekidača na instrument ploči
	
	
	
	

	6.11.
	Sustav upozorenja u slučaju pada tlaka zraka u kočionom krugu izveden u dva neovisna kruga
	
	
	
	

	6.12.
	Za deblokadu kočionog sustava ugrađen prekidač ili ručica koja omogućava otpuštanje kočnica u slučaju kvara vozila
	
	
	
	

	7.
	Ručna kočnica
	
	
	
	

	7.1.
	Ručna kočnica djeluje na pogonsku osovinu
	
	
	
	

	7.2.
	Isključenje motora nije moguće ukoliko se ne aktivira ručna kočnica radi osiguranja od neželjenog pokretanja vozila prilikom napuštanja vozila od strane vozača
	
	
	
	

	8.
	Stanična kočnica
	
	
	
	

	8.1.
	Autobus opremljen staničnom kočnicom
	
	
	
	

	8.2.
	Automatska aktivacija stanične kočnice i onemogućavanja pokretanja vozila prilikom otvarnja vrata, aktivacije kneelinga ili spuštene rampe za invalide
	
	
	
	

	8.3.
	Mogućnost aktivacije stanične kočnice sa prekidačem koji je na upravljačkoj ploči
	
	
	
	

	8.4.
	Stanična kočnica se aktivira samo pri brzinama manjim od 3 km/h
	
	
	
	

	9.
	Nadogradnja autobusa
	
	
	
	

	9.1.
	Autobus mora biti izrađen kao niskopodni autobus
	
	
	
	

	9.2.
	Na koridoru od prednjih vrata po cijeloj dužini autobusa ne smije biti stepenica
	
	
	
	

	10.
	Antikorozivna zaštita
	
	
	
	

	10.1.
	Zaštitu vozila izvesti postupkom kataforeze ili ugradnjom jednakovrijedne konstrukcije drugih materijala koji će na zadovoljavajući način riješiti traženu zaštitu
	
	
	
	

	11.
	Bojanje
	
	
	
	

	11.1.
	Lijevi i desni bokovi kao i prednja i zadnja strana autobusa obojeno u naračastoj boji RAL 2001
	
	
	
	

	11.2.
	Krov, te crte na donjem dijelu autobusa (širine 200 mm) te ispod staklenih dijelova autobusa (150 mm) obojeno u boji slonove kosti RAL 1001
	
	
	
	

	12.
	Okretna platforma autobusa
	
	
	
	

	12.1.
	Ugraditi okretnu platformu koja povezuje prednju i zadnju karoseriju autobusa sa automatskim sustavom koji prigušuje i spriječava naglo zakretanje i poskakivanje autobusa na cesti
	
	
	
	

	12.2.
	Mijeh izrađen od materijala koji spriječava ulazak vode
	
	
	
	

	13.
	Karoserija
	
	
	
	

	13.1.
	Bočne stijene 
	toplinski i zvučno izolirane
	
	
	

	14.
	Vjetrobransko staklo
	
	
	
	

	14.1.
	Vjetrobransko staklo
	napravljeno od sigurnosnog stakla, tonirano i zalijepljeno na karoseriju
	
	
	

	15.
	Brisači stakla
	
	
	
	

	15.1.
	Brisači stakla 
	minimalno 3 brzine brisanja: normalno, brzo i u intervalima
	
	
	

	16.
	Ostakljenje
	
	
	
	

	16.1.
	Ostakljenje svih vrata 
	izvedeno sa sigurnosnim staklom, toniranim koje je toplinski izolirano
	
	
	

	16.2.
	Staklo prednjeg krila prvih vrata 
	električno grijano 
	
	
	

	16.3.
	Ostakljenje bočnih stakala 
	izvedeno sa dvostrukim toniranim staklima
	
	
	

	16.4.
	Bočna stakla na svakoj strani 
	Izvedeno s mogućnosti otvaranja i zatvaranja gornje 1/3 stakla i to u količini minimalno 2/3 stakala na svakoj strani
	
	
	

	17.
	Vuča vozila
	
	
	
	

	17.1.
	Nastavci za vuču vozila
	montirani u skladu sa standardom DIN 74056 ili jednakovrijedno
	
	
	

	18.
	Vrata
	
	
	
	

	18.1.
	Broj vrata
	autobusi imaju na desnoj strani troja dvokrilna vrata
	
	
	

	18.2.
	Smještaj vrata
	prva vrata su smještena ispred prve osovine, druga vrata između prve i druge osovine, a treća iza okretišta
	
	
	

	18.3.
	Otvaranje vrata
	sva vrata se otvaraju na unutra
	
	
	

	18.4.
	Rukohvati
	na svim krilima vrata ugrađeni rukohvati
	
	
	

	18.5.
	Otvaranje prvih vrata
	prva vrata izvedena sa odvojenim otvaranjem krila
	
	
	

	18.6.
	Osvjetljenje vrata
	na svakim vratima ugrađeno najmanje jedno svjetlo koje osvjetljuje ulaz/izlaz iz vozila
	
	
	

	18.7.
	Otvaranje i zatvaranje vrata zračnim pogonom
	ima mogućnost podešavanja brzine otvaranja i zatvaranja vrata
	
	
	

	18.8.
	Osvjetljenje iznad prvih vrata
	pri otvaranju prvih vrata sa vanjske strane (npr. ulaz vozača u autobus) svjetlo se mora uključiti i gorjeti barem 1 minutu
	
	
	

	18.9.
	Guma ili metlica za prašinu na vratima
	mora biti postavljena po cijeloj širini vrata
	
	
	

	19.
	Kontrola i zaštita vrata
	
	
	
	

	19.1.
	Konstrukacija, kontrola i zaštita vrata
	ugrađen modularni elektronički reverzibilni sustav za upravljanje vratima (otvaranje-zatvaranje) u skladu sa Pravilnikom R107.02 ili jednakovrijedno
	
	
	

	19.2.
	Upravljanje vratima
	sva vrata otvara vozač sa tipkalima, koja su smještena na upravljačkoj ploči s mogućnošću odvojenog otvaranja prvog krila prvih vrata
	
	
	

	19.3.
	Otvaranje vrata izvana
	ugraditi tipkalo za otvaranje vrata izvana
	
	
	

	19.4.
	Moduli za upravljanje
	na svim vratima ugraditi module za upravljanje vratima
	
	
	

	19.5.
	Komunikacija između modula za upravljanje
	Controller Area Network (CAN-DATA BUS) sustav
	
	
	

	19.6.
	Ventili za otvaranje vrata u nuždi u unutarnjoj strani vozila
	zaštićeni od neopravdane aktivacije i plombirani
	
	
	

	19.7.
	U slučaju neovlaštenog otvaranja ventila, vozač mora biti upozoren zvučnom i svjetlosnom signalizacijom na upravljačkoj ploči
	
	
	
	

	19.8.
	Sustav mora biti izveden na način da vozač bez napuštanja vozačkog prostora, preko tipkala na upravljačkoj ploči može resetirati ili vratiti sigurnosne ventile u prvobitni položaj odnosno zatvoriti vrata pomoću tipkala za zatvaranje
	
	
	
	

	19.9.
	Prva vrata
	na vanjskoj strani mora biti ugrađena brava
	
	
	

	19.10.
	Druga vrata
	brava na drugim vratima mora biti ugrađena iznutra
	
	
	

	19.11.
	Treća vrata
	brava na trećim vratima mora biti ugrađena iznutra
	
	
	

	19.12.
	Ključevi za brave
	sve brave na vratima se otvaraju jedinstvenim ključem za cijelu seriju vozila
	
	
	

	20.
	Spremnik
	
	
	
	

	20.1.
	Spremnik za dizel gorivo
	Minimalni volumen 330 litara
	
	
	

	20.2.
	Spremnik za dodatak za čišćenje ispušnih plinova
	Autobusi moraju biti opremljeni spremnikom za dodatak za čišćenje ispušnih plinova ili otopinu uree u vodi koja sadrži 32,5 posto uree i 67,5 posto destilirane vode. Sastav i kvaliteta definirani su standardom ISO 2241 odnosno DIN 70070 ili jednakovrijedno, minimalno 20 litra.
	
	
	

	21.
	Isušivač zraka
	
	
	
	

	21.1.
	Isušivač zraka
	Između kompresora zraka i spremnika sa stlačenim zrakom mora se montirati isušivač zraka sa grijanjem
	
	
	

	22.
	Priključci za ispitivanje pojedinih sustava vozila
	
	
	
	

	22.1.
	Priključci za ispitivanje djelovanja pojedinih sustava vozila
	Vozilo mora imati priključke za kontrolu sukladno zakonskim propisima u RH – Pravilniku o tehničkim pregledima vozila
	
	
	

	22.2.
	Natpisi kojima se označavaju kontrolni priključci 
	Na hrvatskom jeziku
	
	
	

	23.
	Priključak za punjenje stlačenog zraka
	
	
	
	

	23.1.
	Dva priključka, jedan na prednjem i jedan na zadnjem dijelu vozila
	
	
	
	

	24.
	Spremnici za rashladnu tekućinu, motorno ulje i hidraulično ulje
	
	
	
	

	24.1.
	Spremnici (ekspanzione posude) za dolijevanje rashladne tekućine, motornog i hidrauličnog ulja 
	
	
	
	

	24.2.
	Signalizacija na displeju kod vozača
	U slučaju da je u nekom od spremnika preniska razina tekućine
	
	
	

	25.
	Auto elektrika
	
	
	
	

	25.1.
	Napon u vozilu
	24 V
	
	
	

	25.2.
	Osigurači
	Automatski
	
	
	

	26.
	Generator (alternator)
	
	
	
	

	26.1.
	Generator (alternator) 28,5V 
	min 2 x 120 A
	
	
	

	27.
	Akumulator (baterija)
	
	
	
	

	27.1.
	Akumulator
	min 2x220 Ah. 
	
	
	

	27.2.
	Izvedeni na način da ne zahtjevaju održavanje - bez dolijevanja vode u ćelije
	
	
	
	

	27.3.
	Montirani u posebnom okviru koji se može izvući iz vozila
	
	
	
	

	27.4.
	Prostor u kojem se nalaze akumulatori
	Nepropustan prema putničkom prostoru (u slučaju pojave para i plinova u prostoru akumulatora)
	
	
	

	[bookmark: _Hlk527530091]27.5.
	Glavna sklopka
	U prostoru akumulatora sa kojom se može isključiti sva električna mreža od izvora
	
	
	

	27.6.
	Ugrađen priključak za jednostavno, interventno priključenje vanjskog izvora struje u slučaju slabih akumulatora
	NATO utičnica
	
	
	

	28.
	Sustav za pokretanje motora
	
	
	
	

	28.1.
	U motornom prostoru dodatno tipkalo za pokretanje i zaustavljanje motora koje mora biti funkcionalno povezano sa tipkalom za pokretanje motora na upravljačkoj ploči
	Ugrađena zaštita mora onemogućiti pokretanje motora iz vozačke kabine u slučaju da je otvoren poklopac motornog prostora. Na displeju vozača postavljena signalizacija – upozorenje da pokretanje motora nije moguće jer je otvoren poklopac motornog prostora
	
	
	

	29.
	Elektronika, glavna i pomoćna ploča sa osiguračima
	
	
	
	

	29.1.
	Elektronika vozila, glavna i pomoćna razvodna ploča 
	zaštićenu od neželjenih dodira putnika
	
	
	

	30.
	On Board – Dijagnoza (OBD)
	
	
	
	

	30.1.
	Ugrađen OBD sustav 
	Svi elektronski i električni sustavi na vozilu pomoću Controller Area Network (CAN-a) povezani u jedinstven sustav, koji omogućava dijagnozu rada vozila i svih podsustava i prikaz na displeju kod vozača
	
	
	

	30.2.
	Provjera rada i prikazivanje nedostataka preko displeja na instrument ploči
	Pritiskom tipkala omogućiti vozaču pozivanje pojedinih funkcija
	
	
	

	30.3.
	Sustav mora omogućavati aktivnu dijagnostiku vozila
	Sustav mora omogućiti da se može vršiti aktivna dijagnostika i praćenje rada vozila u realnim uvjetima u vožnji ili pri radu motora, a ne posljedično
	
	
	

	31.
	Nadzor upravljanja vozilom
	
	
	
	

	31.1
	Stredišnje upozoravajuće svjetlo (crveno) kod:
	
	
	
	

	31.1.1.
	Previsoka temperatura motora
	
	
	
	

	31.1.2.
	Nedostatni tlak zraka u spremniku za ručnu kočnicu
	
	
	
	

	31.1.3.
	Prenizak tlak ulja u motoru
	
	
	
	

	31.1.4.
	Nedostatni tlak u kočionom krugu 1. i 2. (točka 6.3)
	
	
	
	

	31.2.
	Prikazi i signalizacija
	
	
	
	

	31.2.1.
	Prikaz temperature rashladne tekućine
	
	
	
	

	31.2.2.
	Mjerač broja okretaja
	
	
	
	

	31.2.3.
	Duga svjetla
	
	
	
	

	31.2.4.
	Otvorena vrata
	
	
	
	

	31.2.5.
	Aktivirana parkirna kočnica
	
	
	
	

	31.2.6.
	Gubitak rashladne tekućine
	
	
	
	

	31.2.7.
	Zagrijavanje vanjskih ogledala
	
	
	
	

	31.2.8.
	Kvar na integriranoj upravljačkoj jedinici
	
	
	
	

	31.2.9.
	Kvar na upravljačkom servo sustavu
	
	
	
	

	31.2.10.
	Otvoren poklopac motornog prostora
	
	
	
	

	31.2.11.
	Kontrola za ABS, ASR sustav
	
	
	
	

	31.2.12.
	Upravljanje i poremećaji rada motora
	
	
	
	

	31.2.13.
	Greška ECAS sustava
	
	
	
	

	31.2.14.
	Otvoreni stropni otvori
	
	
	
	

	31.2.15.
	Maksimalno zakretanje zgloba
	
	
	
	

	31.2.16.
	Dvostruki manometri za prednji i zadnji kočioni krug
	
	
	
	

	31.2.17.
	Manometar za ulje 
	
	
	
	

	31.2.18.
	Pokazivač nivoa goriva sa svjetlosnom signalizacijom za rezervu goriva
	
	
	
	

	31.2.19.
	Svijetlo upozorenja za pregrijavanje ulja u mjenjaču
	
	
	
	

	31.2.20.
	Upozorenje, akustički signal i lampica za zbirni kvar
	
	
	
	

	32.
	Upravljačka konzola sa instrument pločom
	
	
	
	

	32.1.
	Upravljačka konzola sa instrument pločom 
	Upisati - sa ili bez podešavanja
	
	
	

	33.
	Vozačka kabina
	
	
	
	

	33.1.
	Vozačka kabina 
	Odvojena od prostora putnika
	
	
	

	33.2.
	Vrata vozačke kabine
	
	
	
	

	33.3.
	Unutarnja strana vrata na vozačkoj kabini
	Ima prostor za torbu i vozačeve osobne stvari
	
	
	

	33.4.
	Ugrađena zadnja stijena vozačke kabine
	
	
	
	

	33.5.
	Fiksna vješalica za kaput
	Postavljena iza vozačkog sjedala
	
	
	

	33.6.
	Gornja polovica vrata
	Izrađena da vozač ima pregled prema putnicima koji ulaze
	
	
	

	33.7.
	Neperforirana rolo zavjesa
	Postavljena na lijevoj polovici vjetrobranskog stakla 
	
	
	

	34.
	Instrumenti u vozačkoj kabini
	
	
	
	

	34.1.
	Digitalni tahograf
	(Prema Zakonskim propisima u RH u trenutku homologacije vozila):
po Pravilniku EEC No 3821/85 dodatak 1B ili jednakovrijedno
dimenzije po DIN/ISO 7736 otvora za radio ili jednakovrijedno, razdvojenost tahografa i indikatorske jedinice (brzinomjera), radni napon 24 V, baterija za podršku sata u radu, mogućnost uvida u datum, vrijeme, pređeni put, aktivnosti vozača na LCD displeju; automatski prikaz grešaka na LCD displeju ili dijagramskom listiću
	
	
	

	[bookmark: _Hlk523468396]34.2.
	Indikatorska jedinica ili brzinomjer 
	Prema Pravilniku o homolagaciji vozila i Direktivi 75/443/EEZ: odvojen od tahografa i smješten na mjesto koje je vidljivo vozaču; osvijetljen svjetlom koje ne zasljepljuje; prikazuje trenutnu brzinu, ukupni prijeđeni put i dnevni prijeđeni put; koncipiran tako da s tahografom predstavlja cjelinu koja se može ovjeriti jedinstvenim ovjerenim žigom; posjeduje dojavu tj. signalizaciju kvara
	
	
	

	34.3.
	Sustav žmigavaca, sirena, izvučeni prekidači za pokazivače smjera, duga svijetla i sustav brisanja i pranja
	
	
	
	

	34.4.
	Utičnicu 12/24 V za napajanje dijagnostičkih uređaja i dodatnih trošila
	
	
	
	

	34.5.
	Centralni displej na hrvatskom jeziku
	
	
	
	

	34.6.
	Radio aparat
	
	
	
	

	35.
	Vanjski retrovizori
	
	
	
	

	35.1.
	Ogledala električno podesiva, konveksna, pomična i električno grijana
	
	
	
	

	35.2.
	Vanjski retrovizori namješteni tako da ne ometaju ulaz putnika
	
	
	
	

	35.3.
	Desni retrovizor namješten pred vjetrobransko staklo na način da je vidljiv vozaču
	
	
	
	

	35.4.
	Refleksna površina desnoga retrovizora sastavljena iz dva dijela 
	Sastavljena od površine koje pokazuje reverzibilnu sliku i površine koje pokazuje prednji kotač i ulaznu stepenicu autobusa odnosno ogledalo za nadzor prednjeg rubnika, kotača i ulazne stepenice
	
	
	

	35.5.
	Lijevi retrovizor izveden iz jednog dijela
	
	
	
	

	36.
	Unutarnji retrovizori
	
	
	
	

	36.1.
	Unutarnji retrovizori konveksni, ručno podesivi i montirani naprijed kod vozača, te kod 2. i 3. vrata
	
	
	
	

	37.
	Pojačalo za zvučnik
	
	
	
	

	37.1.
	Pojačalo za zvučnik 
	Minimalne izlazne snage 4x20W (4Ω) za putnički prostor i 2x20W (4Ω) za vozački prostor sa prekidačem za iskapčanje ozvučenja u putničkom prostoru
	
	
	

	37.2.
	Pojačalo ima jedan stereo audio ulaz za najavu stajališta i upravljački ulaz kojim se uključuje audio ulaz
	
	
	
	

	38.
	Vozački prozor (lijeva strana autobusa)
	
	
	
	

	38.1.
	Sastoji se od nadsvjetla i donjeg dvodijelnog dijela pri čemu je jedan dio fiksan, a drugi dio pomičan
	
	
	
	

	38.2.
	Električno grijan
	
	
	
	

	38.3.
	Stakla tonirana
	
	
	
	

	38.4.
	Montirana neperforirana rolo zavjesa
	
	
	
	

	39.
	Pretinac za prvu pomoć
	
	
	
	

	39.1.
	U prostoru vozača postavljen pretinac za prvu pomoć koji se zatvara jedinstvenim ključem za cijelu seriju vozila kao i za brave na vratima
	
	
	
	

	39.2.
	Poklopac pretinca vidljivo označen. U pretincu se nalaze 2 kompleta prve pomoći HRN 1112 ili jednakovrijedno, sigurnosni trokut i sigurnosni prsluk
	
	
	
	

	40.
	Sjedalo vozača
	
	
	
	

	40.1.
	Konzola za upravljanje na desnoj i prednjoj strani (za autobuse)
	
	
	
	

	40.2.
	Podešavanje visine zračnim putem (min 100 mm) s memorijskom funkcijom
	
	
	
	

	40.3.
	Mogućnost podešavanja nagiba sjedala
	
	
	
	

	40.4.
	Podešavanje naslona
	
	
	
	

	40.5.
	Horizontalno pomicanje sjedala (min. 160 mm)
	
	
	
	

	40.6.
	Vertikalno podešavanje tvrdoće sjedala (podešavanje težine do 150 kg);
	
	
	
	

	40.7.
	Integrirani zračni sustav za podešavanje naslona sjedala (3 pozicije) – naslon za glavu i potpora za kralježnicu;
	
	
	
	

	40.8.
	Sustav za brzo spuštanje sjedala
	
	
	
	

	40.9.
	Integrirani sigurnosni pojas 
	
	
	
	

	40.10.
	Sjedalo bez naslona za ruke
	
	
	
	

	41.
	Hlađenje putničkog prostora i vozačke kabine
	
	
	
	

	41.1.
	Vozilo opremljeno s automatskim klima uređajem
	
	
	
	

	41.2.
	Snaga hlađenja klima uređaja 
	Min. 50 kW
	
	
	

	41.3.
	Stropno grijanje klima uređajem
	Min. ogrjevnu moć 50 kW
	
	
	

	41.4.
	Klima uređaj održava temperaturu sa odstupanjem najviše +/- 1˚C
	
	
	
	

	41.5.
	Upravljanje klima uređajem za putnički prostor
	Izvedeno tako da serviser podesi željenu temperaturu unutrašnjosti autobusa, a vozač može uključiti ili isključiti uređaj bez mogućnosti odabira temperature
	
	
	

	41.6.
	Klima uređaj osigurava zagrijavanje i hlađenje zraka, sušenje zraka i odgovarajuću izmjenu zraka
	
	
	
	

	41.7.
	Zračni tok upuhivanog zraka usmjeren pod strop autobusa
	
	
	
	

	41.8.
	Odvojeni klima uređaj za vozačku kabinu
	Snaga hlađenja/grijanja min 4,5 kW sa upravljanjem od strane vozača, odvojenim od putničkog prostora
	
	
	

	42.
	Prozračivanje putničkog prostora i vozačke kabine
	
	
	
	

	42.1.
	Prozračivanje vozila
	Izvedeno odvojeno za vozačku kabinu i putnički prostor
	
	
	

	42.2.
	Ulaz svježeg zraka za vozačku kabinu
	Izveden preko peludnih pročistača
	
	
	

	[bookmark: _Hlk527468126]42.3.
	Ventilacija vozačkog prostora
	Kontinuiranu regulaciju ili najmanje četiri stupanjsku regulaciju uz mogućnost postavljanja na minimalni protok zraka
	
	
	

	42.4.
	Ugrađeni električno upravljani krovni otvori i krovni ventilatori, 
	
	
	
	

	43.
	Zagrijavanje putničkog prostora i vozačke kabine
	
	
	
	

	43.1.
	Zagrijavanje putničkog prostora
	Izvesti sa konvektorskim toplovodnim grijačima koji su postavljeni na obje strane autobusa, pod sjedalima, u posebnom kanalu grijanja. Toplinu za zagrijavanje vode dobiva se od motora.
	
	
	

	43.2.
	Grijači jednakomjerno raspoređeni po cijelom vozilu
	Na obje strane ugrađena najmanje 4 grijača sa ukupnom snagom od najmanje 18 kW
	
	
	

	43.3.
	U prednjem dijelu vozila podpodno montiran grijač
	Kapacitet najmanje 4 kW
	
	
	

	43.3.1
	Ugrađen ventilator sa kontinuiranom ili najmanje tri stupanjskom regulacijom 
	Ventilator upuhuje topli zrak u ulazni dio vozila kroz otvore na podestu, u vozačkoj kabini prema vozačevim nogama i koljenima, na vozačevo bočno staklo i na vjetrobransko staklo
	
	
	

	43.4.
	Dodatni predgrijač rashladne tekućine, uklopni sat za predgrijač s programiranjem 7 dana
	Toplinska snaga mora biti najmanje 30 kW
	
	
	

	44.
	Prostor za invalidska ili dječja kolica
	
	
	
	

	44.1.
	Izvesti prostor za invalidska ili dječja kolica 
	
	
	
	

	44.2.
	Prostor opremljen da se kolica mogu osigurati
	
	
	
	

	44.2.1
	Ugrađeno tipkalo simbola kolica da se može obavijestiti vozača da putnik sa kolicima želi izaći
	
	
	
	

	44.3.
	U unutrašnjosti vozila na drugim vratima u podu ugrađena preklopna rampa (ručna)
	
	
	
	

	44.4.
	Ugrađen osigurač koji sprječava vožnju vozila dok je rampa u vanjskom položaju
	
	
	
	

	44.5.
	Ugrađen sigurnosni rukohvat na prozoru prostora za smještaj invalidskih ili dječjih kolica
	
	
	
	

	45.
	Sjedala u putničkom prostoru
	
	
	
	

	45.1.
	Sva sjedala presvučena sa spužvom i tkaninom (i sjedeći dio i naslon) stražnja strana od plastike
	
	
	
	

	45.2.
	Boju tkanine u svjetlo plavoj nijansi 
	
	
	
	

	46.
	Držači i rukohvati
	
	
	
	

	46.1.
	Rukohvati za putnike duž cijele unutrašnjosti
	
	
	
	

	46.2.
	Rukohvati obojani u kontrastnu boju
	
	
	
	

	46.3.
	Na vertikalnim rukohvatima uz druga i treća vrata postavljena signalna zvonca za zaustavljanje
	
	
	
	

	46.4.
	Na horizontalnim rukohvatima postaviti držače
	
	
	
	

	47.
	Staklene pregrade
	
	
	
	

	47.1.
	Kod svakih vrata u unutrašnjosti autobusa postavljene staklene pregrade
	
	
	
	

	47.2.
	Drugdje u vozilu gdje nema ugrađenih pregrada postavljeni samo vodoravni i okomiti rukohvati i držači
	
	
	
	

	48.
	Unutarnje obloge
	
	
	
	

	48.1.
	Obloge bočnih stijena izrađene od materijala otpornih na oštećenja
	
	
	
	

	48.2.
	Na stropu montirana unutarnja rasvjeta po cijeloj dužini autobusa u LED izvedbi
	
	
	
	

	48.3.
	Rasvjeta se uključuje dvostupanjski, na prvom stupnju uključuju se sva rasvjetna tijela sa manjom rasvjetnom moći, a na drugom stupnju se uključuju sva svjetla s većom rasvjetnom moći
	
	
	
	

	48.4.
	U bočne stropne ugrađeno najmanje 4 zvučnika, koji su povezani s pojačalom u vozačkoj kabini
	
	
	
	

	49.
	Pod vozila
	
	
	
	

	49.1.
	Izrađen iz vodootporne šperploče, koja je obostrano zaštićena sa laminatom iz umjetne mase
	
	
	
	

	50.
	Podna obloga
	
	
	
	

	50.1.
	Izrađena iz umjetne mase u protukliznoj izvedbi
	
	
	
	

	51.
	Sigurnosni čekići
	
	
	
	

	51.1.
	U vozilo postavljeni sigurnosni čekići za razbijanje stakla u nuždi
	
	
	
	

	51.2.
	Čekići su u posebnom kućištu koje je montirano na prikladnom mjestu za uporabu. U kućište je smještena čelična pletenica na čijem kraju je pričvršćen čekić
	
	
	
	

	52.
	Vatrogasni aparat
	
	
	
	

	52.1.
	Vatrogasni aparat smješten u blizini vozačke kabine
	
	
	
	

	53.
	Rasvjeta, svjetla
	
	
	
	

	53.1.
	Duga i kratka svjetla
	
	
	
	

	53.2.
	Dnevna svjetla u LED izvedbi
	
	
	
	

	53.3.
	Dva stop svjetla u LED izvedbi
	
	
	
	

	53.4.
	Svjetla za maglu na prednjoj strani vozila
	
	
	
	

	53.5.
	Min. jedno svjetlo za maglu na zadnjoj strani koje se uključi preko prekidača na upravljačkoj ploči
	
	
	
	

	53.6.
	Svjetlo za osvjetljenje motornog prostora s mikro prekidačem
	
	
	
	

	53.7.
	24 V utičnicu na glavnoj razvodnoj ploči za uključenje prijenosne lampe
	
	
	
	

	53.8.
	Svjetla za označavanje bokova vozila smještena uzduž lijeve i desne strane autobusa
	
	
	
	

	54.
	Označavanje smjera vožnje
	
	
	
	

	54.1.
	Ugrađen digitalni pokazivač smjera vožnje s UV zaštitom te mogućnošću prikaza “trčećeg” teksta i to LED
	
	
	
	

	54.2.
	U vozačkoj kabini montirana upravljačka jedinica (tipkovnica i displej) koja ima mogućnost spajanja sa sustavom e-ticketinga
	
	
	
	

	54.3.
	Sprijeda ugrađen displej koji omogućuje ispis broja linije i krajnjeg odredišta
	
	
	
	

	54.4.
	Na prednji desni bok ugrađen displej koji omogućuje ispis polaznog odredišta, prolaznog odredišta, krajnjeg odredišta i broja linije
	
	
	
	

	54.5.
	Na stražnju stijenu ugrađen
displej koji omogućuje ispis broja linije
	
	
	
	

	54.6.
	Dimenzije displeja ovisno o konstrukciji autobusa, omogućuju maksimalna dimenzije i vidljivost ispisa na displeju
	
	
	
	

	54.7.
	Isporučen memorijski medij za pohranu i programiranje teksta (USB stick ili memorijska kartica)
	
	
	
	

	54.8.
	Ugrađen unutarnji display koji bi služio za najavu nadolazeće stanice.
	Najavu nadolazećih stanica potrebno je da poprati zvučni signal.
Dimenzije displeja min
750x110x60 mm, u LED izvedbi, visine teksta min. 50 mm, ispisa teksta min. 30 znakova i mogućnosti prikaza „trčećeg“ teksta. Izvesti ožičenje za spajanje displeja sa sustavom e-ticketinga od displeja do upravljačke jedinice
	
	
	

	55.
	Sustav e-ticketinga
	
	
	

	55.1.
	Osiguran prostor i mjesta za ugradnju opreme sustava e-ticketinga (u prilogu slika 1)
	Naručitelj sada koristi BusCard sustav sa slijedećim komponentama: vozačko računalo (VR) i On Board računalo (AKU) za koje treba osigurati mjesto u prostoru vozačke kabine, te validator koji će biti smješten u prednjem dijelu autobusa.
Naručitelj sam ugrađuje komponente sustava
	
	
	

	55.2.
	Izvedena elektroinstalacija i priprema za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava
(u prilogu slika 2)
	Ponuditelj je dužan izvesti elektroinstalaciju i pripremu za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava
	
	
	

	55.2.
	Plus vodič spojen preko kontakt brave sa zasebnim prekidačem, svjetlosnom signalizacijom i posebnim osiguračem.
	
	
	
	

	55.3.2.
	Električni vodovi koji prenose informacije (CAN komunikacija), signal brzine te ostali signali niskog napona izvedeni pomoću oklopljenih vodova (vodič sa plaštom).
	
	
	
	

	55.3.3.
	Ugrađeni sljedeći električni kablovi prema shemama 1 i 2
	
	
	
	

	55.3.3.1.
	Trožilni kabel (Acc,Vcc, GND), 3 x 1,0 mm, YSLY do mjesta za ugradnju AKU uređaja u vozačkoj kabini; 
	
	
	
	

	55.3.3.2
	Četverožilni kabel (4x0,5 mm2) od vozačkog računala (DCC) u vozačkoj kabini do dodatnog nosača za poništivač karata na instrument ploči
	
	
	
	

	55.3.3.3.
	CAT5 Ethernet Kabel sa RJ45 konektorom s obje strane od AKU uređaja u vozačkoj kabini do mjesta na kojem će biti ugrađeno vozačko računalo (DCC) na instrument ploči, dodatne dužine 1m, označen sa „Ethernet AKU - DCC“
	
	
	
	

	55.3.3.4.
	7x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvornim krajevima od mjesta ugradnje AKU (vozačka kabina) do mjesta u blizini instrument ploče gdje se nalaze tipke za otvaranje vrata, označen sa „Signali za AKU“
	
	
	
	

	55.3.3.5.
	4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima – za naknadno spajanje VAL (ispred vozačke kabine) i DCC-a u vozačkoj kabini, označen sa „Kabel VAL - DCC“
	
	
	
	

	55.3.3.6.
	Napajanje za DCC u vozačkoj kabini (od izvora napajanja vozila) sa 2x1mm2 ili 2x0,75 mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima označen sa „Kabel napajanje DCC“
	
	
	
	

	55.3.3.7.
	4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima od poništivača na vozačkoj kabini do upravljačke konzole na mjestu gdje će biti ugrađena upravljačka jedinica za poništivač (instrument tabla), označen sa: „Kabel Upravljacka konzola za Validatore – Validator
	
	
	
	

	55.3.3.8.
	2x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima za audio izlaz na pojačalu označen sa: „Kabel Blaupunkt BPA49 pojacalo“ (Penta)
	
	
	
	

	55.3.3.9.
	Napajanje za poništivač na vozačkoj kabini
	
	
	
	

	56.
	Sustav video nadzora
	
	
	
	

	56.1.
	Sustav video nadzora
	sastoji se od 5 kamere za nadzor putničkog prostora i 1 kamere za nadzor vožnje unatrag te video snimača i monitora 
	
	
	

	56.2.
	Kamere povezane sa snimačem i monitorom, koji su smješteni u kabini vozača
	
	
	
	

	56.3.
	Položaj kamera
	
	
	
	

	56.3.1.
	Kamera iznad vozača unutar vozačke kabine snima vozača i prva vrata
	
	
	
	

	56.3.2.
	Kamera u prednjem dijelu vozila snima unutrašnjost vozila prema zadnjem dijelu
	
	
	
	

	56.3.3.
	Kamera u srednjem dijelu vozila snima druga vrata
	
	
	
	

	56.3.4.
	Kamera iza zgloba snima treća vrata
	
	
	
	

	56.3.5.
	Kamera u stražnjem dijelu vozila snima zadnji dio putničkog prostora
	
	
	
	

	56.3.6.
	Kamera za nadzor vožnje unatrag smještena na zadnjoj vanjskoj stijeni vozila.
	
	
	
	

	56.4
	Sustav video nadzora mora imati hardversku pripremu za daljinsko spajanja na sustav („live“ pristup i gledanje snimljenog zapisa), a trošak licence za prijenos podataka i aktivaciju usluge plaća naručitelj
	
	
	
	

	56.5.
	Video snimač
	Treba imati sljedeće karakteristike:
· Vrsta kompresije zapisa: H.264
· Video: 8 ulaza, 2 izlaza
· Rezolucija: HD1/8 HD1/8CIF
· Kompresija zapisa: 100FPS@D1(PAL) / 200FPS@CIF(PAL)
· Medij za pohranu video zapisa: 2.5 inch SATA HDD/SSD, 1*64G SDHC ili jednakovrijedno
· Kapacitet HDD medija: do 1500 GB
· LAN mreža: RJ-45(TCP/IP)
· GSM mreža: WCDMA/EV-DO
· Wi-Fi mreža: 802.11b/g/n
· GPS: GPS Module
· Priključci: 1 RS-232, 2 RS-485
· Memorijski priključak: 2 USB 2.0
· Prijenos video zapisa: LAN, USB, HDD box
· Senzori za aktiviranje video ulaza: 8 senzora i to <4V za niski nivo alarma, > 4V za visoki nivo alarma)
· Način snimanja video zapisa: kontinuirano / kružno / planirano / Aktiviranjem alarma / aktiviranjem senzora pokreta
· Pretraživanje video zapisa: po kamerama (kanalima), vremenu i datumu, GPS poziciji
· Zapis mora sadržavati OSD: (Oznaku reg. pločice, Vrijeme i GPS poziciju, Način snimanja video zapisa, Podaci o stanju kontakt ključa)
· Sistemski podaci: Kalendar do 2099 godine, Automatska korekcija vremena (Ljeto/zima), CMOS baterija
· Sigurnost: Backup napajanje snimača, slanje SOS sms poruke
· Upravljanje sadržajem: CMS
· Napajanje: DC 8-36V Ulaz, 12V(+/-0.2V) Izlaz
· Temperaturno područje rada: -40℃ ~ +70℃
· Softver za video sustav za skidanje snimljenog materijala/ podataka s tvrdog diska kao i obradu (montažu) snimljenog materijala po grupi autobusa i
· Dodatni hard disc po grupi autobusa
	
	
	 



Značenje skraćenica u tehničkoj specifikaciji autobusa
ABS – Anti-lock Breaking System ( engl.), Antiblockier system (njem.) – sigurnosni sustav koja sprečava da se pri kočenju prestaju okretati kotači vozila odnosno da spriječi blokiranje kotača
ASR – Anti Slip Regulation ( engl.), Antriebs-Schlups-Regelung (njem) – sustav koji spriječava proklizivanja pogonskih kotača, kada je moment na kotačima prevelik u odnosu na stanje vozne podloge npr. na zaleđenoj cesti
EBS – Electronic Braking System – Elektro pneumatski sustav kočenja
CAN – Controller Area Network – standard, koji omogućava, da elektronike u različitim sustavima u autobusu komuniciraju među sobom
ECAS – Electronically Controlled Air Suspension – sustav za kontrolu zračnog ogibljenja, koji puni zračne jastuke i omogučava automatsko niveliranje vozila na stalnoj udaljenosti između kolnika I vozila bez obzira na opterećenje
LCD – Liquid Crystal Display- zaslon na tekuće kristale
OBD – On Board Diagnostics – sustav, koji omogućava prikaz rada pojedinačnih komponenti u autobusu i dijagnostiku greške nastale u radu. Omogučava brzo otkrivanje grešaka u djelovanju pojedinih sustava


Slika 1

Dimenzije vozačkog računala (VR): 280 x 200 x 70 mm
Dimenzije validatora: 170 x 300 x 120 mm

Slika 2
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