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	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU 4

	
	
	
	
	

	
	Ponuđena marka i tip vozila:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Redni broj
	Traženo
	Ponuđeno
	Referenca
	Ocjena

	
	Opis
	Pojašnjenje
	Upisati da ili ne
	Upisati vrijednost ili podatak
	Upisuje naručitelj

	1.
	Osnovni tehnički podaci
	
	
	
	

	1.1.
	Tip autobusa
	Minibus
	
	
	

	1.2.
	Dužina vozila vanjska
	do 7.800 mm
	
	
	

	1.3.
	Širina vozila vanjska
	do 2.300 mm
	
	
	

	1.4.
	Visina vozila od ceste do najviše točke vozila
	do 3.300 mm
	
	
	

	1.5.
	Visina stajanja u putničkom prostoru
	od 1.900 do 2.400 mm
	
	
	

	1.6.
	Broj vrata
	2
	
	
	

	1.7.
	Broj putničkih sjedala
	Min 18
	
	
	

	1.8.
	Broj putničkih mjesta
	Min 37
	
	
	

	2.
	Pogonski sklop
	
	
	
	

	2.1.
	Vrsta pogonskog motora
	vodom hlađen, dizel
	
	
	

	2.2.
	Emisijski razred
	Min Euro 6 ili jednakovrijedno
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1046495]2.3.
	Snaga motora
	Min 129 kW
	
	
	

	2.4.
	Mjenjač
	Ručni – sa minimalno 6 ili više brzina i brzinom za vožnju unatrag
	
	
	

	2.5.
	Ugrađeni retrader s više stupnjeva prijenosa
	
	
	
	

	2.6.
	Upravljanje retarderom (navesti način upravljanja)
	
	
	
	

	2.7.
	Djelovanje motora i ubrizgavanje goriva
	Elektronski nadzirano
	
	
	

	2.8.
	Dijagnoza grešaka
	Pomoću računala (OBD)
	
	
	

	2.9.
	Hlađenje motora - voda + antifriz sa zaštitom protiv smrzavanja do -37°C
	
	
	
	

	2.10.
	Zračni filter
	U suhoj izvedbi s indikatorom stupnja zaprljanosti
	
	
	

	2.11.
	Prostor motora 
	zvučno izoliran
	
	
	

	2.12.
	Ukupni prijenosni omjer pogonske osovine
	Min. 4,0
	
	
	

	2.13.
	Ograničenje max. brzine vozila
	Ograničivač brzine koji omogućuje podešavanje ograničenja brzine
	
	
	

	3.
	Podvozje autobusa
	
	
	
	

	3.1.
	Ogibljenje vozila (navesti izvedbu)
	
	
	
	 

	4.
	Upravljač
	
	
	
	

	4.1.
	Upravljač
	Opremljen sa servo sustavom i ublaživačem vibracija
	
	
	

	4.2.
	Podesiv po visini
	
	
	
	

	5.
	Auto gume i naplatci
	
	
	
	

	5.1.
	Gume R 17,5 - 7 kom (6+1) bez zračnica
	Upisati dimenzije
	
	
	

	5.2.
	Čelični naplatci R 17,5 - 7 kom (6+1)
	
	
	
	

	5.3.
	Gume za gradski prijevoz
	S cjelogodišnjim 
profilom (M+S)
	
	
	

	5.4.
	Gume: učinkovite u pogledu smanjenja potrošnje goriva i buke uz zadovoljenje zaustavnog puta
	premium brand po Etrma 
tablici
	
	
	

	5.5.
	Produženje ventila za napuhavanje guma unutarnjih udvojenih kotača
	
	
	
	

	5.6.
	Rezervni kotač bez nosača u unutrašnjosti autobusa
	
	
	
	

	5.7.
	Uravnoteženi (balansirani) kotači
	
	
	
	

	5.8.
	2 podmetača za kotače
	
	
	
	

	6.
	Kočioni sustav
	
	
	
	

	6.1.
	Kočnice
	disk kočnice na svim kotačima
	
	
	

	6.2.
	Kočioni diskovi i senzori za potrošnju kočionih pločica sa elektronskim prikazom potrošnje na svim osovinama
	
	
	
	

	6.3.
	Samopodešavajući nosači kočionih pločica
	
	
	
	

	6.4.
	Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača
	ASR
	
	
	

	6.5.
	Sustav protiv blokiranja kotača
	ABS
	
	
	

	6.6.
	ASR sustav s mogućnošću isključivanja preko prekidača na instrument ploči
	
	
	
	

	7.
	Ručna kočnica
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1047054]7.1.
	Ručna kočnica djeluje na kotače na pogonskoj osovini
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1048744]7.2.
	Radi osiguranja od neželjenog pokretanja vozila prilikom napuštanja vozila od strane vozača isključenje motora nije moguće ukoliko se ne aktivira ručna kočnica odnosno ukoliko je motor ugašen, a ručna kočnica nije aktivirana mora postojati zvučno upozorenje
	
	
	
	

	8.
	Stanična kočnica
	
	
	
	

	8.1.
	Autobus opremljen staničnom kočnicom
	
	
	
	

	9.
	Antikorozivna zaštita
	
	
	
	

	9.1.
	Zaštitu vozila izvesti postupkom kataforeze ili ugradnjom jednakovrijedne konstrukcije drugih materijala koji će na zadovoljavajući način riješiti traženu zaštitu
	
	
	
	

	10.
	Bojanje
	
	
	
	

	10.1.
	Lijevi i desni bokovi kao i prednja i zadnja strana autobusa obojeno u naračastoj boji RAL 2001
	
	
	
	

	10.2.
	Krov, te crte na donjem dijelu autobusa (širine 200 mm) te ispod staklenih dijelova autobusa (150 mm) obojeno u boji slonove kosti RAL 1001
	
	
	
	

	11.
	Karoserija
	
	
	
	

	11.1.
	Bočne stijene 
	Toplinski i zvučno izolirane
	
	
	

	12.
	Vjetrobransko staklo
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1051748]12.1.
	Vjetrobransko staklo
	Napravljeno od sigurnosnog stakla i zalijepljeno na karoseriju
	
	
	

	13.
	Brisači stakla
	
	
	
	

	13.1.
	Brisači stakla 
	Minimalno 3 brzine brisanja: normalno, brzo i u intervalima.
	
	
	

	14.
	Ostakljenje
	
	
	
	

	14.1.
	Ostakljenje svih vrata 
	Izvedeno sa sigurnosnim staklom, toniranim koje je toplinski izolirano
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1116852]14.2.
	Ostakljenje bočnih stakala 
	Izvedeno sa jednostukim ili dvostrukim staklima s mogućnosti otvaranja - upisati
	
	
	

	15.
	Vuča vozila
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1052047]15.1.
	Nastavak za vuču vozila
	Montirana u skladu s direktivom 96/64/WE i 77/389/WE ili jednakovrijedno
	
	
	

	16.
	Vrata
	
	
	
	

	16.1.
	Broj vrata
	Autobusi imaju na desnoj strani dvoja vrata
	
	
	

	16.2.
	Smještaj vrata
	Prva vrata su smještena ispred prve osovine, druga vrata iza druge osovine
	
	
	

	16.3.
	Otvaranje vrata
	Upisati način otvaranja
	
	
	

	16.4.
	Rukohvati
	Na svim krilima vrata ugrađeni rukohvati
	
	
	

	16.5.
	Osvjetljenje vrata
	Na svakim vratima ugrađeno najmanje jedno svjetlo koje osvjetljuje ulaz/izlaz iz vozila
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1052227]16.6.
	Otvaranje i zatvaranje vrata 
	Sa ili bez mogućnosti podešavanja brzine otvaranja i zatvaranja vrata - upisati
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1052467]16.7.
	Osvjetljenje prvih vrata
	Pri otvaranju prvih vrata (npr. ulaz vozača u autobus) svjetlo iznad prvih vrata ili na stepenici mora se uključiti i gorjeti barem 1 minutu
	
	
	

	16.8.
	Guma ili metlica za prašinu na vratima
	Postavljena po cijeloj širini vrata
	
	
	

	17.
	Kontrola i zaštita vrata
	
	
	
	

	17.1.
	Konstrukacija, kontrola i zaštita vrata
	Ugrađen modularni elektronički reverzibilni sustav za upravljanje vratima (otvaranje-zatvaranje) u skladu sa Pravilnikom R107.02
	
	
	

	17.2.
	Upravljanje vratima
	Sva vrata otvara vozač sa tipkalima, koja su smještena na upravljačkoj ploči 
	
	
	

	17.3.
	Otvaranje vrata izvana
	Ugraditi tipkalo za otvaranje vrata izvana
	
	
	

	17.4.
	Ventili za otvaranje vrata u nuždi u unutarnjoj strani vozila
	Zaštićeni od neopravdane aktivacije i plombirani
	
	
	

	17.5.
	Prva vrata
	Na vanjskoj strani  mora biti ugrađena brava
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1052634]17.6.
	Druga vrata
	Mora biti ugrađena brava
	
	
	

	17.7.
	Ključevi za brave
	Sve brave na vratima se otvaraju jedinstvenim ključem za cijelu seriju vozila
	
	
	

	18.
	Spremnik
	
	
	
	

	18.1.
	Spremnik za dizel gorivo
	Minimalni volumen 100 litara
	
	
	

	18.2.
	Spremnik za dodatak za čišćenje ispušnih plinova
	Autobusi moraju biti opremljeni spremnikom za dodatak za čišćenje ispušnih plinova ili otopinu uree u vodi koja sadrži 32,5 posto uree i 67,5 posto destilirane vode. Sastav i kvaliteta definirani su standardom ISO 2241 odnosno DIN 70070 ili jednakovrijedno, minimalno 20 litra.
	
	
	

	19.
	Auto elektrika
	
	
	
	

	19.1.
	Napon u vozilu
	24 V
	
	
	

	19.2.
	Osigurači
	Automatski
	
	
	

	20.
	Generator (alternator)
	
	
	
	

	20.1.
	Generator (alternator) 28,5V 
	min 90 A
	
	
	

	21.
	Akumulator (baterija)
	
	
	
	

	21.1.
	Akumulator
	min 2x100 Ah
	
	
	

	21.2.
	Izvedeni na način da ne zahtjevaju održavanje - bez dolijevanja vode u ćelije
	
	
	
	

	21.3.
	Prostor u kojem se nalaze akumulatori
	Nepropustan prema putničkom prostoru (u slučaju pojave para i plinova u prostoru akumulatora)
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1110634]21.4.
	Glavna sklopka
	
	
	
	

	21.5.
	Ugrađen priključak za jednostavno, interventno priključenje vanjskog izvora struje u slučaju slabih akumulatora
	
	
	
	

	22.
	Elektronika, glavna i pomoćna ploča sa osiguračima
	
	
	
	

	22.1.
	Elektronika vozila, glavna i pomoćna razvodna ploča 
	Zaštićenu od neželjenih dodira putnika
	
	
	

	23.
	On Board – Dijagnoza (OBD)
	
	
	
	

	23.1.
	Ugrađen OBD sustav 
	Svi elektronski i električni sustavi na vozilu pomoću Controller Area Network (CAN-a) povezani u jedinstven sustav, koji omogućava dijagnozu rada vozila i svih podsustava i prikaz na displeju kod vozača.
	
	
	

	24.
	Nadzor upravljanja vozilom
	
	
	
	

	24.1
	Stredišnje upozoravajuće svjetlo (crveno) kod:
	
	
	
	

	24.1.1.
	Previsoka temperatura motora
	
	
	
	

	24.1.2.
	Prenizak tlak ulja u motoru
	
	
	
	

	24.2.
	Prikazi i signalizacija
	
	
	
	

	24.2.1.
	prikaz temperature rashladne tekućine
	
	
	
	

	24.2.2.
	prikaz trenutnog nivoa goriva
	
	
	
	

	24.2.3.
	mjerač broja okretaja
	
	
	
	

	24.2.4.
	duga svjetla
	
	
	
	

	24.2.5.
	otvorena vrata
	
	
	
	

	24.2.6.
	ručna kočnica
	
	
	
	

	24.2.7.
	gubitak rashladne tekućine
	
	
	
	

	24.2.8.
	zagrijavanje vjetrobranskog stakla ili desnog bočnog stakla ispred prvih vrata i vanjskih ogledala 
	
	
	
	

	24.2.9.
	ABS, ASR, EBS
	
	
	
	

	24.2.10.
	Kvar na integriranoj upravljačkoj jedinici
	
	
	
	

	24.2.11.
	upravljanje i poremećaji rada motora
	
	
	
	

	25.
	Upravljač
	
	
	
	

	25.1.
	Upravljač opremljen servo sistemom i ublaživačem vibracija 
	Podesiva po visini
	
	
	

	26.
	Vozački prostor
	
	
	
	

	26.1.
	Pretinac za smještaj dokumenata
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1110828]26.2.
	Neperforirana rolo zavjesa
	Postavljena na vjetrobransko staklo
	
	
	

	27.
	Instrumenti u prostoru vozača
	
	
	
	

	27.1.
	Digitalni tahograf
	(Prema Zakonskim propisima u RH u trenutku homologacije vozila):
po Pravilniku EEC No 3821/85 dodatak 1B ili jednakovrijedno
dimenzije po DIN/ISO 7736 otvora za radio ili jednakovrijedno, razdvojenost tahografa i indikatorske jedinice (brzinomjera), radni napon 24 V, baterija za podršku sata u radu, mogućnost uvida u datum, vrijeme, pređeni put, aktivnosti vozača na LCD displeju; automatski prikaz grešaka na LCD displeju ili dijagramskom listiću
	
	
	

	[bookmark: _Hlk523468396]27.2.
	Indikatorska jedinica ili brzinomjer 
	Prema Pravilniku o homolagaciji vozila i Direktivi 75/443/EEZ: odvojen od tahografa i smješten na mjesto koje je vidljivo vozaču; osvijetljen svjetlom koje ne zasljepljuje; prikazuje trenutnu brzinu, ukupni prijeđeni put i dnevni prijeđeni put; koncipiran tako da s tahografom predstavlja cjelinu koja se može ovjeriti jedinstvenim ovjerenim žigom; posjeduje dojavu tj. signalizaciju kvara
	
	
	

	27.3.
	Termometar za rashladnu tekućinu
	
	
	
	

	27.4.
	Pokazivač nivoa goriva
	
	
	
	

	27.5.
	Sustav žmigavaca, sirena, izvučeni prekidači za pokazivače smjera, duga svijetla i sustav brisanja i pranja
	
	
	
	

	27.6.
	Upozorenje za zbirni kvar
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1111526]27.7.
	Kontrola za ABS i ASR sustav
	
	
	
	

	27.8.
	Utičnicu 12/24 V za napajanje dijagnostičkih uređaja i dodatnih trošila
	
	
	
	

	27.9.
	Centralni displej
	
	
	
	

	27.10.
	Radio aparat
	
	
	
	

	28.
	Vanjski retrovizori
	
	
	
	

	28.1.
	Retrovizori električno podesivi i grijani
	
	
	
	

	28.2.
	Vanjski retrovizori namješteni tako da ne ometaju ulaz putnika
	
	
	
	

	29.
	Unutarnji retrovizori
	
	
	
	

	29.1.
	Unutarnji retrovizori konveksni, ručno podesivi i montirani naprijed kod vozača, te kod 2. vrata.
	
	
	
	

	30.
	Pojačalo za zvučnik
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1111730]30.1.
	Pojačalo za zvučnik 
	Minimalne izlazne snage 4x20W (4Ω) za putnički prostor i 2x20W (4Ω) za vozački prostor
	
	
	

	30.2.
	Pojačalo ima jedan stereo audio ulaz za najavu stajališta i upravljački ulaz kojim se uključuje audio ulaz
	
	
	
	

	31.
	Vozački prozor (lijeva strana minibusa)
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1111878]31.1.
	Sastoji se od dvodijelnog dijela pri čemu je barem jedan dio pomičan
	
	
	
	

	31.2.
	Montirana neperforirana rolo zavjesa
	
	
	
	

	32.
	Pretinac za prvu pomoć
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1112542]32.1.
	U prostoru vozača postavljen pretinac za prvu pomoć 
	
	
	
	

	32.2.
	Poklopac pretinca vidljivo označen. U pretincu se nalaze 2 kompleta prve pomoći HRN 1112 ili jednakovrijedno, sigurnosni trokut i sigurnosni prsluk
	
	
	
	

	33.
	Sjedalo vozača
	
	
	
	

	33.1.
	Konzola za upravljanje
	
	
	
	

	33.2.
	Podešavanje visine 
	
	
	
	

	33.3.
	Mogućnost podešavanja nagiba sjedala
	
	
	
	

	33.4.
	Podešavanje naslona
	
	
	
	

	33.5.
	Horizontalno pomicanje sjedala (min. 160 mm)
	
	
	
	

	33.6.
	Vertikalno podešavanje tvrdoće sjedala (podešavanje težine do 150 kg);
	
	
	
	

	33.7.
	Integrirani sigurnosni pojas 
	
	
	
	

	34.
	Hlađenje putničkog prostora i vozačkog prostora
	
	
	
	

	34.1.
	Vozilo opremljeno sa automatskim klima uređajem
	
	
	
	

	34.2.
	Snaga hlađenja klima uređaja 
	Min. 12 kW
	
	
	

	34.3.
	Klima uređaj održava temperaturu sa odstupanjem najviše +/- 2˚C
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1113042]34.4.
	Odvojeno upravljanje klima uređajem za vozački i putnički prostor
	
	
	
	

	35.
	Prozračivanje putničkog i vozačkog prostora
	
	
	
	

	35.1.
	Prozračivanje vozila
	Izvedeno odvojeno za vozački prostor i putnički prostor
	
	
	

	35.2.
	Ulaz svježeg zraka za vozački prostor
	Izveden preko peludnih pročistača
	
	
	

	35.3.
	Ventilacija vozačkog prostora
	Kontinuiranu regulaciju ili višestupanjsku regulaciju uz mogućnost postavljanja na minimalni protok zraka
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1114617]35.4.
	Ugrađeni krovni otvori
	
	
	
	

	36.
	Zagrijavanje putničkog i vozačkog prostora
	
	
	
	

	36.1.
	Zagrijavanje putničkog prostora
	Izvesti sa konvektorskim toplovodnim grijačima. Toplinu za zagrijavanje vode dobiva se od motora.
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1115062]36.2.
	Zagrijavanje vozačkog prostora
	
	
	
	

	36.3.
	Ugrađen ventilator sa kontinuiranom ili najmanje tri stupanjskom regulacijom 
	Ventilator upuhuje topli zrak u ulazni dio vozila kroz otvore na podestu, u vozačkom prostoru prema vozačevim nogama i koljenima, na vozačevo bočno staklo i na vjetrobransko staklo
	
	
	

	37.
	Sjedala u putničkom prostoru
	
	
	
	

	37.1.
	Sva sjedala presvučena sa spužvom i tkaninom (i sjedeći dio i naslon) stražnja strana od plastike
	
	
	
	

	37.2.
	Sjedala izvesti sa rukohvatima
	
	
	
	

	37.3.
	Boju tkanine u svjetlo plavoj nijansi 
	
	
	
	

	38.
	Držači i rukohvati
	
	
	
	

	38.1.
	Rukohvati za putnike duž cijele unutrašnjosti
	
	
	
	

	38.2.
	Rukohvati obojani u kontrastnu boju
	
	
	
	

	38.3.
	Na vertikalnim rukohvatima uz druga vrata postavljena signalna zvonca za zaustavljanje
	
	
	
	

	38.4.
	Na horizontalnim rukohvatima postaviti držače
	
	
	
	

	39.
	Unutarnje obloge
	
	
	
	

	39.1.
	Obloge bočnih stijena izrađene od materijala otpornih na oštećenja
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1115271]39.2.
	Na stropu montirana unutarnja rasvjeta
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk1115647]39.3.
	Rasvjeta se uključuje dvostupanjski
	
	
	
	

	39.4.
	U bočne stropne ugrađeno najmanje 4 zvučnika, koji su povezani s pojačalom 
	
	
	
	

	40.
	Pod vozila
	
	
	
	

	40.1.
	Izrađen iz vodootporne šperploče, koja je obostrano zaštićena sa laminatom iz umjetne mase
	
	
	
	

	41.
	Podna obloga
	
	
	
	

	41.1.
	Izrađena iz umjetne mase u protukliznoj izvedbi
	
	
	
	

	42.
	Sigurnosni čekići
	
	
	
	

	42.1.
	U vozilo postavljeni sigurnosni čekići za razbijanje stakla u nuždi
	
	
	
	

	42.2.
	Čekići su u posebnom kućištu koje je montirano na prikladnom mjestu za uporabu. U kućište je smještena čelična pletenica na čijem kraju je pričvršćen čekić
	
	
	
	

	43.
	Vatrogasni aparat
	
	
	
	

	43.1.
	Vatrogasni aparat smješten u blizini vozačkog prostora
	
	
	
	

	44.
	Rasvjeta, svjetla
	
	
	
	

	44.1.
	Duga i kratka svjetla
	
	
	
	

	44.2.
	Dnevna svjetla
	
	
	
	

	44.3.
	Dva stop svjetla
	
	
	
	

	44.4.
	Svjetla za maglu na prednjoj strani vozila
	
	
	
	

	44.5.
	Minimalno jedno svjetlo za maglu na zadnjoj strani koje se uključi preko prekidača na upravljačkoj ploči
	
	
	
	

	44.6.
	Svjetla za označavanje bokova vozila smještena uzduž lijeve i desne strane autobusa
	
	
	
	

	45.
	Označavanje smjera vožnje
	
	
	
	

	45.1.
	Ugrađen digitalni pokazivač smjera vožnje s UV zaštitom te mogućnošću prikaza “trčećeg” teksta i to LED.
	
	
	
	

	45.2.
	U vozačkom prostoru montirana upravljačka jedinica (tipkovnica i displej) koja ima mogućnost spajanja sa sustavom e-ticketinga
	
	
	
	

	45.3.
	Sprijeda ugrađen displej koji omogućuje ispis broja linije i krajnjeg odredišta
	
	
	
	

	45.4.
	Na prednji desni bok ugrađen displej koji omogućuje ispis polaznog odredišta, prolaznog odredišta, krajnjeg odredišta i broja linije
	
	
	
	

	45.5.
	Na stražnju stijenu ugrađen
displej koji omogućuje ispis broja linije
	
	
	
	

	45.6.
	Dimenzije displeja ovisno o konstrukciji autobusa, omogućuju maksimalna dimenzije i vidljivost ispisa na displeju
	
	
	
	

	45.7.
	Isporučen memorijski medij za pohranu i programiranje teksta (USB stick ili memorijska kartica)
	
	
	
	

	45.8.
	Ugrađen unutarnji displej koji bi služio za najavu nadolazeće stanice.
	Najavu nadolazećih stanica potrebno je da poprati zvučni signal.
Dimenzije displeja min
750x110x60 mm, u LED izvedbi, visine teksta min. 50 mm, ispisa teksta min. 30 znakova i mogućnosti prikaza „trčećeg“ teksta. Izvesti ožičenje za spajanje displeja sa sustavom e-ticketinga od displeja do upravljačke jedinice.
	
	
	

	46.
	Sustav e-ticketinga
	
	
	

	46.1.
	Osiguran prostor i mjesta za ugradnju opreme sustava e-ticketinga (u prilogu slika 1)
	Naručitelj sada koristi BusCard sustav sa slijedećim komponentama: vozačko računalo (VR) i On Board računalo (AKU) za koje treba osigurati mjesto u prostoru vozačkom prostoru, te validator koji će biti smješten u prednjem dijelu autobusa.
Naručitelj sam ugrađuje komponente sustava
	
	
	

	46.2.
	Izvedena elektroinstalacija i priprema za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava
(u prilogu slika 2)
	Ponuditelj je dužan izvesti elektroinstalaciju i pripremu za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava
	
	
	

	46.2.1.
	Plus vodič spojen preko kontakt brave sa zasebnim prekidačem, svjetlosnom signalizacijom i posebnim osiguračem.
	
	
	
	

	46.2.2.
	Električni vodovi koji prenose informacije (CAN komunikacija), signal brzine te ostali signali niskog napona izvedeni pomoću oklopljenih vodova (vodič sa plaštom).
	
	
	
	

	46.2.3.
	Ugrađeni sljedeći električni kablovi prema shemama 1 i 2
	
	
	
	

	46.2.3.1.
	Trožilni kabel (Acc,Vcc, GND), 3 x 1,0 mm, YSLY do mjesta za ugradnju AKU uređaja u vozačkom prostoru
	
	
	
	

	46.2.3.2.
	Četverožilni kabel (4x0,5 mm2) od vozačkog računala (DCC) u vozačkom prostoru do dodatnog nosača za poništivač karata na instrument ploči
	
	
	
	

	46.2.3.3.
	CAT5 Ethernet Kabel sa RJ45 konektorom s obje strane od AKU uređaja u vozačkom prostoru do mjesta na kojem će biti ugrađeno vozačko računalo (DCC) na instrument ploči, dodatne dužine 1m, označen sa „Ethernet AKU - DCC“
	
	
	
	

	46.2.3.4.
	7x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvornim krajevima od mjesta ugradnje AKU (vozački prostor) do mjesta u blizini instrument ploče gdje se nalaze tipke za otvaranje vrata, označen sa „Signali za AKU“
	
	
	
	

	46.2.3.5.
	4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima – za naknadno spajanje VAL (ispred vozačkog prostora) i DCC-a u vozačkom prostoru, označen sa „Kabel VAL - DCC“
	
	
	
	

	46.2.3.6.
	Napajanje za DCC u vozačkom prostoru (od izvora napajanja vozila) sa 2x1mm2 ili 2x0,75 mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima označen sa „Kabel napajanje DCC“
	
	
	
	

	46.2.3.7.
	4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima od poništivača u vozačkom prostoru do upravljačke konzole na mjestu gdje će biti ugrađena upravljačka jedinica za poništivač (instrument tabla), označen sa: „Kabel Upravljacka konzola za Validatore – Validator
	
	
	
	

	46.2.3.8.
	2x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima za audio izlaz na pojačalu označen sa: „Kabel Blaupunkt BPA49 pojacalo“ (Penta)
	
	
	
	

	46.2.3.9.
	Napajanje za poništivač u vozačkom prostoru
	
	
	
	

	47.
	Sustav video nadzora
	
	
	
	

	47.1.
	Sustav video nadzora
	sastoji se od 3 kamere za nadzor putničkog prostora i 1 kamere za nadzor vožnje unatrag te video snimača i monitora. 
	
	
	

	47.2.
	Kamere povezane sa snimačem i monitorom, koji su smješteni u vozačkom prostoru
	
	
	
	

	47.3.
	Položaj kamera
	
	
	
	

	47.3.1.
	Kamera iznad vozača unutar vozačkog prostora snima vozača i prva vrata
	
	
	
	

	47.3.2.
	Kamera u prednjem dijelu vozila snima unutrašnjost vozila prema zadnjem dijelu
	
	
	
	

	47.3.3.
	Kamera u stražnjem dijelu vozila snima zadnji dio putničkog prostora prema prednjem dijelu
	
	
	
	

	47.3.4.
	Kamera za nadzor vožnje unatrag  smještena na zadnjoj vanjskoj stijeni vozila
	
	
	
	

	47.4.
	Sustav video nadzora mora imati hardversku pripremu za daljinsko spajanja na sustav („live“ pristup i gledanje snimljenog zapisa), a trošak licence za prijenos podataka i aktivaciju usluge plaća naručitelj
	
	
	
	

	47.5.
	Video snimač
	Treba imati sljedeće karakteristike:
· Vrsta kompresije zapisa: H.264
· Video: 8 ulaza, 2 izlaza
· Audio: 8 ulaza, 2 izlaza
· Rezolucija: HD1/8 HD1/8CIF
· Kompresija zapisa: 100FPS@D1(PAL) / 200FPS@CIF(PAL)
· Medij za pohranu video zapisa: 2.5 inch SATA HDD/SSD, 1*64G SDHC ili jednakovrijedno
· Kapacitet HDD medija: do 1500 GB
· LAN mreža: RJ-45(TCP/IP)
· GSM mreža: WCDMA/EV-DO
· Wi-Fi mreža: 802.11b/g/n
· GPS: GPS Module
· Priključci: 1 RS-232, 2 RS-485
· Memorijski priključak: 2 USB 2.0
· Prijenos video zapisa: LAN, USB, HDD box
· Senzori za aktiviranje video ulaza: 8 senzora i to <4V za niski nivo alarma, > 4V za visoki nivo alarma)
· Način snimanja video zapisa: kontinuirano / kružno / planirano / Aktiviranjem alarma / aktiviranjem senzora pokreta
· Pretraživanje video zapisa: po kamerama (kanalima), vremenu i datumu, GPS poziciji
· Zapis mora sadržavati OSD: (Oznaku reg. pločice, Vrijeme i GPS poziciju, Način snimanja video zapisa, Podaci o stanju kontakt ključa)
· Sistemski podaci: Kalendar do 2099 godine, Automatska korekcija vremena (Ljeto/zima), CMOS baterija
· Sigurnost: Backup napajanje snimača, slanje SOS sms poruke
· Upravljanje sadržajem: CMS
· Napajanje: DC 8-36V Ulaz, 12V(+/-0.2V) Izlaz
· Temperaturno područje rada: -40℃ ~ +70℃
· Softver za video sustav za skidanje snimljenog materijala/ podataka s tvrdog diska kao i obradu (montažu) snimljenog materijala po grupi autobusa i
· Dodatni hard disc po grupi autobusa
	
	
	 



Značenje skraćenica u tehničkoj specifikaciji autobusa
[bookmark: _Hlk523834257]ABS – Anti-lock Breaking System ( engl.), Antiblockier system (njem.) – sigurnosni sustav koja sprečava da se pri kočenju prestaju okretati kotači vozila odnosno da spriječi blokiranje kotača
ASR – Anti Slip Regulation ( engl.), Antriebs-Schlups-Regelung (njem) – sustav koji spriječava proklizivanja pogonskih kotača, kada je moment na kotačima prevelik u odnosu na stanje vozne podloge npr. na zaleđenoj cesti
EBS – Electronic Braking System – Elektro pneumatski sustav kočenja
CAN – Controller Area Network – standard, koji omogućava, da elektronike u različitim sustavima u autobusu komuniciraju među sobom
ECAS – Electronically Controlled Air Suspension – sustav za kontrolu zračnog ogibljenja, koji puni zračne jastuke i omogučava automatsko niveliranje vozila na stalnoj udaljenosti između kolnika I vozila bez obzira na opterećenje
LCD – Liquid Crystal Display- zaslon na tekuće kristale
OBD – On Board Diagnostics – sustav, koji omogućava prikaz rada pojedinačnih komponenti u autobusu i dijagnostiku greške nastale u radu. Omogučava brzo otkrivanje grešaka u djelovanju pojedinih sustava


Slika 1

Dimenzije vozačkog računala (VR): 280 x 200 x 70 mm
Dimenzije validatora: 170 x 300 x 120 mm

Slika 2
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